海尔医用血液冷藏箱HXC-149SR功能参数

1.门体：采用立式单门设计，三层玻璃发泡门，内外层LOW-E玻璃，降低传热效率，提升门体表面的防凝露能力，自关门功能。

2.微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1°C范围内，控温精度0.1°C。

3.多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。

4.冷凝水汇集后自动电加热蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

5.具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能，具有RS485网络接口，连接后可以将温度数据传输到用户监控软件端。

6.压缩机：变频压缩机，环保制冷剂，高效节能，低噪音，使用寿命长。通电开机温差大时高转速运行，快速降温，稳定运行时低转速，均匀性更好。

7.冷凝风机：德国进口品牌EBM冷凝风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。

8. 门体配置机械锁和电磁锁，电磁锁可以实现NFC打卡开锁功能。

9.箱内7个高精度传感器，主控传感器为高精度PT100，环境温湿度传感器可显示环境温湿度。

10. 有效容积149L，两个不锈钢搁架，6个注塑血筐，可搭载48个400ml血袋。配隔板可保持血袋不满筐时立放。标配血型标贴，便于分类标记。

★11、可实现血液智能管理（硬件：冷藏箱、 RFID功能模块；软件：海尔智能血液管理软件）,通过血筐上方的天线板读取血袋上粘贴的超高频标签，识别已绑定的血袋信息，实现血液的出入库提醒、效期提醒、关门盘点等功能，免去人工盘点等诸多烦恼。

